**PÍSEMNÁ PRÁCE ELEKTROMECHANIK 1EA UVS 22 pořadí v jmenném seznamu třídy A liché B sudé AB obě.**

1. 1 . Hasící přístroje – el zař pod napětím které - můžeme použít
* nemůžeme použít
1. Zachování se při vyhlášení požárního poplachu Jakým způsobem se vyhlašuje požární poplach.
2. Kdy čas. jsou vyhlášeny přestávky při praktickém vyučování dle ŘŠ
3. Délka čas pracovní doby při prakt. Vyuč. Od—do pro 1 ročník 1EA , 1EZ ,1MB
4. Úplná písmenovo číselná značka kabelového vodiče co znamenají písmena a číslice
5. A sk B

 CYKYJ 3X2,5 AYKY J 5X 1,5

1. Fázové vodiče soustava AC sk AB

Ochranné vodiče TNC sk A TNS sk B

Střední

1. Stejnosměrná DC

Kladná polarita sk A Záporná polarita sk B

Stejnosměrná DC

Ochranný vodič sk AB

1. SCHEMATICKÉ ZNAČKY

Vodič PEN

Střed vodič

Ochr. Vodič PE

3 fáze v kabelu sk A 4 fáze v kabelu sk B

1. Rozdělení vodičů dle normalizovaného průřezu 0,35……. 16 mm2 sk.A B
2. IP KOD VYSVĚTLI CO znamená popis na el.přístroji sk. A IP 54

 Sk. B IP 67

**VYPRACOVANOU PÍSEMNOU PRÁCI ZASÍLEJTE NA EMAIL : bruchacek @sse-najizdarne.cz**

**A TO NEJPOZDĚJI DO 8.DUBNA 2020.**